Panorama-Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	620 mm
Tiefe:	620 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1100 mm
Höhe mit Rollen:	1895 mm
Bruttoinhalt:	360 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+14 bis +16 °C
rel. Luftfeuchte:	40 bis 44 %
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	300 g
Anschlusswert:	540 W / 230 V
Energieverbrauch:	8,0 kWh/ 24h

Umluft-Kühlvitrine, steckerfertig; 4-seitig verglast; speziell für die fachgerechte Präsentation von Schokolade und Pralinen; helle Warenausleuchtung durch gekreuzte Anordnung von zwei Leuchtkörpern; Luftleitblenden für die Gewährleistung einer einheitlichen Temperatur im gesamten Innenraum;
5 höhenverstellbare Glasetagen 465x420 mm; Korpus aus silber lackiertem Aluminium gefertigt; Innenverkleidung aus Kunststoff.

Maschinenfach:
Maschinenfach unten, geräuscharmer Laufbetrieb durch Hochleistungskompressoren.

Steuerung:
Zwei elektronische Steuerungen, eine für die Regulierung der Luftfeuchtigkeit von 40 bis 44 % mit Digitalanzeige und eine mit Digitalanzeige für das Kühlsystem; automatische Abtauung; getrennt schaltbare Beleuchtung.

Tür:
Tür mit Magnetdichtung und Türgriff aus Aluminium.

Füße:
4 Lenkrollen, die vorderen sind gebremst.

Hersteller:	NordCap
Typ:	CC 350 V