Panorama-Tiefkühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	1180 mm
Tiefe:	620 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1100 mm
Höhe mit Rollen:	1895 mm
Bruttoinhalt:	742 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-15 bis -25 °C
rel. Luftfeuchte:	40 %
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	390 g
Anschlusswert:	760 W / 230 V
Energieverbrauch:	15,5 kWh/ 24h

Tiefkühlvitrine mit stiller Kühlung, steckerfertig; 2 Türabteile; 4-seitig verglast; 12 (2x6) fixierte Verdampferroste 460x440 mm; helle Warenausleuchtung durch gekreuzte Anordnung von zwei Leuchtkörpern je Türabteil; Korpus aus silber lackiertem Aluminium; Innenverkleidung aus Kunststoff; manuelle Abtauung.

Maschinenfach:
Maschinenfach unten, geräuscharmer Laufbetrieb durch Hochleistungskompressoren.

Steuerung: 
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; getrennt schaltbare Beleuchtung.

Tür:
2 Türen mit Magnetdichtung und Türgriff aus Aluminium.

Füße:
6 Lenkrollen, die vorderen sind gebremst.

Hersteller:	NordCap
Typ:	GL 700 S

Sonderzubehör:
werksseitig montiertes Schloss