Panorama-Tiefkühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	450 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	1895 mm

Innenmaße:
Breite:	460 mm
Tiefe:	310 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	940 mm
Breite:	280 mm
Bruttoinhalt:	250 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-15 bis -25 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	350 g
Anschlusswert:	520 W / 230 V

Tiefkühlvitrine, steckerfertig; 4-seitig verglast; 6 feststehende Verdampferroste; Korpus aus Aluminium, silber lackiert; getrennt schaltbare Beleuchtung; Tür mit Magnetdichtung und Aluminiumgriff, fahrbar durch 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar; manuelle Abtauung

Maschinenfach:
Geräuscharmer Hochleistungskompressor im Unterbau.

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; Schalter für Beleuchtung.

Hersteller:	NordCap
Typ:	GL 250 S