Auftau-Kühlschrank

Außenmaße:
Breite:	1140 mm
Tiefe:	840 mm
Höhe:	2100 mm

Innenmaße:
Breite:	945 mm
Tiefe:	685 mm
Höhe:	1670 mm

bei geöffn. Tür:	1850 mm
Bruttoinhalt:	1200 l
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	empf. 4000 W / 400 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	empf. 1500 W
Wärmeabgabe:	0 W

Auftau- Einfahrkühlschrank in zentralgekühlter Ausführung für den Anschluss an eine externe Kälteanlage; sichtbare Seiten aus CNS DIN 1.4301, Bodenrampe aus Stahlblech; gefertigt ISQ nach 14001, CE geprüft. Innenflächen hygienegerecht nach HACCP fugenfrei, Ecken zur einfachen Reinigung gerundet.

Isolierung:
FKW- und FCKW – frei 

Tür:
Volltür rechts angeschlagen.

Leistungsbeschreibung:
Leistungsvolumen bis zu 200 kg pro Auftauzyklus; elektronisch geregelter Auftauprozess, der die Auftauzeit um bis zu 85% verringert; Gewichtsverlust wird gegenüber konventionellen Auftauverfahren um bis zu 50% verringert; automatische Umschaltung auf Kühlung nach dem Auftauprozess; 
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige und Einstellmöglichkeit einer Solltemperatur für den Auftauzyklus; für Einfahrwagen (Sonderzubehör) Tauwasserablaufrinne mit zusätzlicher Pumpe um das anfallende Tauwasser in den bauseitigen Ablauf zuzuführen; halbautomatischer antibakterieller Reinigungszyklus, der nach Erreichen der +85 °C Innentemperatur einsetzt.

Hersteller:	NordCap
Typ:	TCR 1200 CNS

Sonderzubehör:
externe Kältemaschine für TRC 1200 CNS
Einfahrwagen für TRC 1200 CNS, 13 x GN 2/1 bis 65 mm
Einfahrwagen für TRC 1200 CNS, 13 x GN 1/1 bis 65 mm
Führungsschiene für GN 2/1 Einfahrwagen
Führungsschiene für GN 1/1 Einfahrwagen
Korb, GN 2/1
Korb, GN 1/1
Behälter GN 2/1, gelocht
Behälter GN 1/1, gelocht