Kühl- Tiefkühlkombination

Außenmaße:
Breite:	720 mm
Tiefe:	780 mm
Höhe:	2000 mm

Innenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Höhe:	1480 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1440 mm
Bruttoinhalt:	2 x 300 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +10 °Cbei 43 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -22 °C
rel. Luftfeuchte:	85 %
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	190 + 210 g
Anschlusswert:	575 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	523 W
Wärmeabgabe:	732,2 W
Energieverbrauch:	11,5 kWh/ 24h

Steckerfertiger Umluft - Gewerbekühl-/ Tiefkühlschrank mit 2 Aggregaten; sichtbare Seiten aus CNS DIN 1.4301; gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Schrankinnenraum mit abgerundeten Ecken.

Isolierung:
FKW- und FCKW - frei; Tür, Seiten, Dach und Boden 60 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan - Hartschaum.

Tür:
Selbstschließende Türen mit ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; Türanschlag rechts, wechselbar; schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar.

Maschinenfach:
Steckerfertiges und wartungsfreundliche Kälteaggregate; Verdampfer, elektrische Tauwasserverdunstung mittels Verdunstungsschale am Geräteboden. 

Steuerung:
2 elektronische Schalttafeln mit Thermostat und Digitalthermometer. Kühl- und Tiefkühlfach separat regelbar.

Füße:
Höhenverstellbare Füße aus CNS (150 bis 200mm).

Serienzubehör:
4 Tragrost, Gastronorm 2/1, grau rilsaniert
4 Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)

Hersteller:	NordCap
Typ:	KTK 651 CNS

Sonderzubehör:
Tragrost, Gastronorm 2/1, grau rilsaniert
Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)
Satz Laufrollen (2 Stück)
RS 485 - Schnittstellen-Kit "IR33"
Drucker für HACCP-Basisversion