Durchfahrkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	1021 mm
Tiefe:	1237 mm
Höhe:	2271 mm

Innenmaße:
Breite:	870 mm
Tiefe:	1105 mm
Höhe:	1860 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	3136 mm
Bruttoinhalt:	1630 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	75 bis 90 %
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	340 g
Anschlusswert:	580 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	546 W
Wärmeabgabe:	764,4 W

Umluft - Durchfahrkühlschrank; Ausstattung mit 2 Türen; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Bodenblech aus 2 mm CNS.

Isolierung:
Isolierung FKW-und FCKW - frei, 60 mm Cyclopentan – Hartschaum.

Tür:
2 Glastüren im Edelstahlrahmen mit Griff und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar; Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar.

Maschinenfach:
Steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; Verdampfer, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes;

Steuerung:
Digitale Schalttafel mit elektronischer Steuerung, Digitalanzeige und Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (55/70%).

Hersteller:	NordCap
Typ:	DKU 1600-G CNS

Sonderzubehör:
Hordengestell 60 mm Rostabstand für 20 x GN 2/1
Hordengestell 80 mm Rostabstand 14 x GN 2/1
Bankettgestell für 92 Teller, 75 mm Abstand
Untergestell zum Abstellen des Hordengestelles
Untergestell zum Abstellen des Einfahr-Schienengestelles
Einfahr-Schienengestell mit Führungsschienen für GN 2/1
Hordenwagen-Untergestell
Hordenwagen-Untergestell (für 922.140)