Einfahrkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	750 mm
Tiefe:	810 mm
Höhe:	2100 mm

Innenmaße:
Breite:	614 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	1675 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1490 mm
Bruttoinhalt:	750 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	55 bis 70 %
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	260 g
Anschlusswert:	700 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	645 W
Wärmeabgabe:	903 W
Energieverbrauch:	6,19 kWh/ 24h

Umluft - Einfahrkühlschrank mit einer Glastür; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Innenbeleuchtung.

Isolierung:
FKW- und FCKW frei, 75 mm Cyclopentan-Hartschaum; Bodenblech aus 2 mm CNS.

Tür:
Glastür mit Edelstahlrahmen, Griff und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar; Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar.

Maschinenfach:
Steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; Verdampfer, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung im Maschinenfach; digitale Schalttafel mit elektronischem Thermostat, Digitalthermometer und Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (55/70%).

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKU 751-G CNS

Sonderzubehör:
Einfahrregalwagen 180 - 1E
Drucker für HACCP-Basisversion