Schnellabkühler mit Längseinschub

Außenmaße:
Breite:	895 mm
Tiefe:	995 mm
Höhe:	1060 mm

Innenmaße:
Breite:	501 mm
Tiefe:	705 mm
Höhe:	450 mm

bei geöffn. Tür:	1379 mm
Kältemittel:	R 404 a
Kältemittel-
Füllmenge:	3180 g
Anschlusswert:	2630 W / 400 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	4441 W
Wärmeabgabe:	6217,4 W
Energieverbrauch:	2,5 kWh

Schnellabkühler mit Langseinschub; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken, diamantgeschliffenem Boden und einem Abfluss 1,5 das Gerät entspricht den Messbedingungen der UK- und NF-Norm; vertikal angeordneter Lüfter; . herausnehmbare und servicefreundlich zu reinigende Stellage.

Isolierung:
Isolierung 60 mm Cyclopentan-Hartschaum FCKW- und FKW- frei.

Tür:
Tür ohne Schloss; Türanschlag rechts.

Maschine:
Maschinenfach unten; steckerfertige Kältemaschine mit Luftkühlung, Impuls-Start-System; automatische Abtauung während der Konservierung, Tauwasserabfluss über den Bodenabfluss 1,5“.

Steuerung:
Bedienerfreundliche Schalttafel mit elektronischer Steuerung, patentierte CRUISE-Steuerung für den vollautomatischen Schnellabkühlprozess, welcher über den serienmäßigen 3-Sensor-Fühler kontrolliert wird, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb; 2 spezielle Eiscremeprogramme zur Produktion von verkaufsfertigen oder lagerfähigem Eis; Restlaufzeitanzeige; Fühlertemperaturanzeige; akustischer Alarm nach Beendigung des Kühlvorganges oder bei Fehlermeldung z.B. Stromausfall, zu hohe bzw. zu niedrige Zellentemperatur; Überstromauslöser; HACCP Memory-Aufzeichnung der letzten 99 Betriebsvorgänge.

Füße:
Höhenverstellbare Füße (150 mm -15/+80) aus CNS.

Serienzubehör:
1 Schienengestell für 6 x GN 1/1 oder EN 1
1 elektronischer Kerntemperaturfühler [#1]

Hersteller:	NordCap
Typ:	SAK 30-LW - "CRUISE"-Zyklus

Sonderzubehör:
Tragrost GN 1/1, grau
Tragrost GN 1/1, CNS
Schnittstellen-Kit "RS 485" für Schnellabkühler und Schockfroster mit Längseinschub