Kühltisch, 2 Abteile

Außenmaße:
Breite:	1108 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	800 mm

Innenmaße:
Breite:	2 x 365 mm
Tiefe:	580 mm
Höhe:	543 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1101 mm
Tiefe bei geöffn. Schublade:	1251 mm
Bruttoinhalt:	265 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +10 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Kälteleistung bei VT -10 °C:	380 W
Wärmeabgabe:	532 W

Kühltisch mit Umluftkühlung ohne Arbeitsplatte; zentral gekühlte Ausführung zum Anschluss an eine externe Kälteanlage; 2-türig; wahlweise auch mit GN 1/1 Teleskopschubladen in der Aufteilung 1/3, 2/3 und 1/2 bestückt; außen und innen CNS DIN 1.4301, Sichtseiten matt geschliffen; Innenraum nach HACCP-Norm gefertigt mit tiefgezogenem Boden, fugenfrei mit Rückhaltestufe und einem 1/2" Reinigungsabfluss; eingeschäumter Verdampfer; servicefreundliche Tauwasser-Ablaufrinne oberhalb des Bodens in der Rückwand integriert; je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 6 kippsicheren Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert; sockelfähig.

Isolierung:
50 mm starker und energiesparender Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; gefertigt nach DIN-, VDE- und CE gerechten Bestimmungen.

Türen:
Selbstschließende und nicht überstehende Türen (ab 95°-Stellung offen); leicht und ohne Werkzeug wechselbare Magnetdichtungen; CNS-Griffleisten.

Maschinenfach:
Links angeordnetes platzsparendes Installationsfach, 136 mm breit; Expansionsventil R 404 a vorinstalliert; Anschlüsse für Tauwasser-,
Saug- und Druckleitung nach vorn geführt; elektrische Abtauung.

Steuerung:
Elektronische Schalttafel mit Digitalthermometer und beleuchtetem Ein- und Ausschalter; kompatibel zur RS 485 Schnittstelle.

Füße:
Höhenverstellbare CNS-Stellfüße (+60 / -10 mm)

Serienzubehör:
2 Tragrost GN 1/1, grau

Hersteller:	NordCap
Typ:	CLO 2-7001

Sonderzubehör:
Mehrpreis für 2 x 1/2 Schubladen GN 1/1 anstatt 1 Tür
Mehrpreis für 3 x 1/3 Schubladen GN 1/1 anstatt 1 Tür
Mehrpreis für 1 x 1/3 + 1 x 2/3 Schubladen anstatt 1 Tür
Arbeitplatte Standard für 2-türige zentralgekühlte Kühltische
Arbeitplatte mit Aufkantung für 2-türige zentralgekühlte Kühltische
2 Edelstahlroste für Concept Line Kühl- und Tiefkühltische
1 Edelstahlstellage für Concept Line Kühl- und Tiefkühltische
Schlosssatz (1 Stück), werksseitige Montage
RS 485 - Schnittstellen-Kit "IR33"
Drucker für HACCP-Basisversion
elektrische Tauwasserverdunstung
elektrische Tauwasserverdunstung