Schockfroster

Außenmaße:
Breite:	1250 mm
Tiefe:	993 mm
Höhe:	1730 mm

Innenmaße:
Breite:	670 mm
Tiefe:	843 mm
Höhe:	900 mm

bei geöffn. Tür:	1768 mm
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	4370 g
Anschlusswert:	3900 W / 400 V
Kälteleistung bei VT -5 °C:	11319 W
Wärmeabgabe:	15846,6 W
Energieverbrauch:	5,3 kWh

Schockfroster mit Längseinschub; steckerfertig; auch als Schnellabkühler verwendbar; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken, diamantgeschliffenem Boden und einem Bodenabfluss 1,5Zoll; manuelle Tauwasserentnahme oder Tauwasserabführung über den Bodenabfluss 1,5“;vertikal angeordneter Lüfter; herausnehmbare und servicefreundlich zu reinigende Stellage.
Das Gerät entspricht den Messbedingungen der UK- und NF-Norm. 

Isolierung:
Isolierung 60 mm Cyclopentan-Hartschaum FCKW- und FKW- frei.

Tür:
Tür ohne Schloss; Türanschlag rechts.

Maschine:
Maschinenfach unten; Kältemaschine mit Luftkühlung, Impuls-Start-System; automatische Abtauung während der Konservierungsphase. 

Steuerung:
Bedienerfreundliche Schalttafel mit elektronischer Steuerung, digitaler Anzeige und Kerntemperatur mittels 3-Sensor-Fühler; Steuerung der Abkühlphase durch 2 frei programmierbare oder 10 Standardprogramme; patentierte CRUISE-Steuerung für den vollautomatischen Schnellabkühlprozess, welcher über den serienmäßigen 3-Sensor-Fühler kontrolliert wird, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb; 2 spezielle Eiscremeprogramme zur Produktion von verkaufsfertigem oder lagerfähigem Eis; Restlaufzeitanzeige; Fühlertemperaturanzeige; akustischer Alarm nach Beendigung des Kühlvorganges oder bei Fehlermeldung z.B. Stromausfall, zu hohe bzw. zu niedrige Zellentemperatur; Überstromauslöser; HACCP Memory-Aufzeichnung der letzten 99 Betriebsvorgänge.

Füße:
Höhenverstellbare Füße (150 mm -15/+80) aus CNS.

Serienzubehör:
1 3 Kerntemperaturfühler anstatt einem serienmäßigen (nur ab Werk)

Hersteller:	NordCap

Typ:	SF 70-LW - "CRUISE"-Zyklus

Sonderzubehör:
1 extra Kerntemperaturfühler zum serienmäßigen (nur ab Werk)
2 extra Kerntemperaturfühler zum serienmäßigen (nur ab Werk)
HACCP-Protokolldrucker, Basisversion
HACCP-Schnittstellenkit für PC
Kit für 3 Kerntemperaturfühler
Bäckerei Hordengestell (EN2 600 x 800)
Hordengestell-Transportwagen
Hordengestell 10 Einschübe GN 2/1
Hordengestell 8 Einschübe GN 2/1