Auftaukühlschrank

Außenmaße:
Breite:	750 mm
Tiefe:	810 mm
Höhe:	2080 mm

Innenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Höhe:	1300 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1463 mm
Bruttoinhalt:	650 l

Temp.-Bereich:
:	-2 bis +10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	260 g
Anschlusswert:	375 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	378 W
Wärmeabgabe:	529,2 W
Energieverbrauch:	7,80 kWh/ 24h

Durch die Verwendung eines Auftau-Kühlschranks kann die Auftauzeit um bis zu 85% reduziert werden. Die vorverpackte Ware hat einen um bis zu 50% geringeren Gewichtsverlust. Sie bleibt frisch und erhält nahezu alle Nährwerte. Arbeitsabläufe lassen sich so ohne Qualitätseinbuße optimieren.

vier voreingestellte Auftauprogramme für Befüllmengen von 20 bis 80 kg, individuell programmierbar 
zum Schutz der vorverpackten Ware automatische Umschaltung vom Auftauzyklus in die Erhaltungsphase bei -2°C bis +10°C 
selbstregulierende Luftverteilung für beste Auftauergebnisse 
75 mm Energiesparisolierung 
innen und außen aus CNS DIN 1.4301 gefertigt 
spülmaschinenfeste Luftleitbleche, ohne Werkzeug leicht entnehmbar 
tiefgezogener Hygiene-Innenkorpus mit gerundeten Ecken und Reinigungsablauf 
HACCP konform, dank der Steuerung, der Visualisierung und den integrierten Alarmfunktionen 
im Lieferumfang 10 x rilsaniertes GN 2/1 Tragrost (belastbar bis max. 12 kg) und 4 Rollen, davon 2 mit Bremse

Serienzubehör:
10 Tragrost GN 2/1, grau rilsaniert
1 Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse

Hersteller:	NordCap
Typ:	TC 651 CNS