,496Universaltiefkühlschrank, steckerfertig

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	860 mm

Innenmaße:
Breite:	429 mm
Tiefe:	396 mm
Höhe:	680 mm

bei geöffn. Tür:	1167 mm
Bruttoinhalt:	100 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -20 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	82 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -23,3 °C:	107 W
Wärmeabgabe:	149,8 W
Energieverbrauch:	0,62 kWh

Ausführung:
Universal Gewerbetiefkühlschrank; steckerfertig; mit stiller Kühlung, CNS-Volltür oder komplett CNS ?; Außenverkleidung seitlich aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006; schnittfeste Arbeitsplatte aus Chromstahl; tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol (HIPS), ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig; Rippen für Rosteinschub; Innenraumbeleuchtung.

Isolierung:
FKW- und FCKW - freie Energiesparisolierung mit 70 mm Stärke.

Tür:
Chromstahltür mit Antifingertouch-Beschichtung, Griffleiste und Schloss; rechts angeschlagen mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar.

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige außen in die Vorderkante der Arbeitsplatte integriert; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung.

Füße:
2 Stellfüße (+25 mm) vorn und 2 Rangierrollen hinten.

Serienzubehör:
1 Set Auflageroste (rilsaniert, 3 Stück)

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKU 160 CNS

Sonderzubehör:
1 Paar hintere Rollen
Set Auflageroste (rilsaniert, 3 Stück)