Schockfroster

Außenmaße:
Breite:	760 mm
Tiefe:	760 mm
Höhe:	1640 mm

Innenmaße:
Breite:	640 mm
Tiefe:	419 mm
Höhe:	730 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1480 mm
Bruttoinhalt:	210 l
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	1800 g
Anschlusswert:	3800 W / 400 V
Kälteleistung bei VT -23,3 °C:	1820 W
Wärmeabgabe:	2548 W
Energieverbrauch:	12,2 kWh pro Zyklus

Schockfroster mit Quereinschub; steckerfertig; auch als Schnellabkühler verwendbar; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken, diamantgeschliffenem Boden und einem Abfluss 1,5”; manuelle Tauwasserentnahme oder Tauwasserabführung über den Bodenabfluss; vertikal angeordneter Lüfter; herausnehmbare und servicefreundlich zu reinigende Stellage.
Das Gerät entspricht den Messbedingungen der UK- und NF-Norm. 

Tür:
Tür ohne Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar.

Maschinenfach:
Maschinenfach unten; Kältemaschine mit Luftkühlung.

Isolierung:
Isolierung 60 mm Cyclopentan-Hartschaum FCKW- und FKW - frei.

Steuerung:
Bedienerfreundliche Schalttafel mit elektronischer Steuerung, digitaler Anzeige und Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten; Impuls-Start-System; automatische Abtauung während der Konservierung, Steuerung der Abkühlphase durch 2 frei programmierbare Programme oder 10 Standard-Programme; Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb;2 spezielle Eisprogramme zur Produktion von verkaufsfertigem oder lagerfähigem Eis; Restlaufanzeige; automatische Abtauung während der Konservierungsphase; Fühlertemperaturanzeige; akustischer Alarm nach Beendigung des Kühlvorganges oder bei Fehlermeldung z.B. Stromausfall, zu hohe bzw. zu niedrige Zellentemperatur; Überstromauslöser; HACCP Memory-Aufzeichnung der letzten 99 Betriebsvorgänge welche über die RS-485 Schnittstelle ausgelesen werden können. 

Füße:
Höhenverstellbare Füße (150 mm -15/+80) aus CNS.

Serienzubehör:
1 Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten

Hersteller:	NordCap
Typ:	SF 28-CW

Sonderzubehör:
1 extra Kerntemperaturfühler zum serienmäßigen (nur ab Werk)
2 extra Kerntemperaturfühler zum serienmäßigen (nur ab Werk)
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse
Satz (2 Stück) Edelstahlroste
Tragrost 600 x 400 mm, weiß
HACCP-Protokolldrucker, Basisversion
Gitterost GN 1/1
Schienengestell mit Führungsschienen 10 x GN 1/1
Schienengestell mit Führungsschienen 10 x GN 1/1
Schienengestell mit Führungsschienen 10 x GN 1/1
Schienengestell mit Führungsschienen 10 x GN 1/1
Hordenwagen-Untergestell
Hordenwagen-Untergestell