Kühltisch, 2 Abteile

Außenmaße:
Breite:	1104 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	730 mm
Tiefe:	580 mm
Höhe:	543 mm

bei geöffn. Tür:	1101 mm
bei geöffn. Schublade:	1251 mm
Bruttoinhalt:	265 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	50 %
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Kälteleistung bei VT -10 °C:	416 W
Wärmeabgabe:	582,4 W

Zentralgekühlter Kühltisch mit Umluftkühlung für den bauseitigen Anschluss in 2-türiger Ausfüh-rung, wahlweise (auch mit GN 1/1 Teleskopschubla-den in der Aufteilung 1/3, 2/3 und 1/2 bestückt); außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach DIN-, VDE- und CE gerechten Bestimmungen; Sicht-seiten matt geschliffen; eingeschäumter Verdamp-fer; Innenraum nach HACCP-Norm gefertigt mit tiefgezogenem Boden, fugenfrei mit Rückhaltestufe und einem 1/2" Reinigungsabfluss; servicefreund-liche Tauwasser-Ablaufrinne oberhalb des Bodens in der Rückwand integriert; je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 6 kippsicheren Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert; 50 mm schalldämmende Arbeitsplatte aus CNS, all-seitig abgekantet, leicht demontierbar.

Isolierung:
Isolierung 50 mm starker und energiesparender Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW - frei.

Türen:
Selbstschließende und nicht überstehende Türen (ab 95°-Stellung offen) mit leicht und ohne Werk-zeug wechselbarer Magnetdichtung; CNS-Griffleisten.

Installationsfach:
Links angeordnetes platzsparendes Installations-fach, 136 mm, Expansionsventil R 134 a vorinstal-liert, Anschlüsse für Tauwasser- Saug- und Druck-leitung nach vorne geführt;

Steuerung:
Elektronische Schalttafel mit RS 485 Schnittstel-le, Digitalthermometer und beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.

Füße:
höhenverstellbare CNS-Stellfüße (+60 / -10 mm); sockelfähig.

Hersteller:	NordCap
Typ:	CLO 2-7001

Sonderzubehör:
Tragrost GN 1/1, grau
2 Edelstahlroste für Concept Line Kühl- und Tiefkühltische
1 Edelstahlstellage für Concept Line Kühl- und Tiefkühltische
Mehrpreis für 2 x 1/2 Schubladen GN 1/1 anstatt 1 Tür
Mehrpreis für 3 x 1/3 Schubladen GN 1/1 anstatt 1 Tür
Mehrpreis für 1 x 1/3 + 1 x 2/3 Schubladen anstatt 1 Tür
Schlosssatz (1 Stück), werksseitige Montage
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse
elektrische Tauwasserverdunstung
Schnittstellen-Kit "RS 485" für 1 Gerät mit Digital-Steuerung
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker