Einfahrkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	750 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	2100 mm

Innenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	1675 mm

bei geöffn. Tür:	1505 mm
Bruttoinhalt:	750 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	0 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 80 %
Kältemittel:	R 134 a
Kältemittel-
Füllmenge:	260 g
Anschlusswert:	463 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	523 W
Wärmeabgabe:	732,2 W
Energieverbrauch:	6,92 kWh

Umluft - Einfahrkühlschrank mit einer Volltür; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft.

Isolierung:
FKW-und FCKW - frei, 75 mm Cyclopentan-Hartschaum; Bodenblech aus 2 mm CNS.

Tür:
Volltür mit Griffleiste und Schloss; Türanschlag links, wechselbar; Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar.

Maschinenfach:
Steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälte-aggregat; Verdampfer, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung im Maschinenfach oben außer-halb des Innenraumes; digitale Schalttafel mit elektronischem Thermostat, Digitalthermometer und Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (70/80%); Schrankinnenraum mit Beleuchtung.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKU 750 CNS

Sonderzubehör:
Einfahrregalwagen 180 - 1E