Schockfroster

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	835 mm
Höhe:	2230 mm

Innenmaße:
Breite:	680 mm
Tiefe:	450 mm
Höhe:	1500 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1570 mm
Bruttoinhalt:	560 l
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	3600 g
Anschlusswert:	3933 W / 400 V
Kälteleistung bei VT -5 °C:	9054 W
Wärmeabgabe:	12675,6 W

Schockfroster mit Quereinschub; steckerfertig; auch als Schnellabkühler verwendbar; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken, diamantgeschliffenem Boden und einem Abfluss 1,5”; manuelle Tauwasserentnahme oder Tauwasserabführung über den Bodenabfluss; vertikal angeordneter Lüfter.
Das Gerät entspricht den Messbedingungen der UK- und NF-Norm. 

Tür:
Tür ohne Schloss; Türanschlag rechts, nicht wechselbar.

Maschinenfach:
Maschinenfach oben; Kältemaschine mit Luftkühlung;

Isolierung:
Isolierung 60 mm Cyclopentan-Hartschaum FCKW- und FKW - frei.

Steuerung:
Bedienerfreundliche Schalttafel mit elektronischer Steuerung, digitaler Anzeige und Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten; Impuls-Start-System; automatische Abtauung während der Konservierung, Steuerung der Abkühlphase durch 2 frei programmierbare Programme oder 10 Standard-Programme; Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb;2 spezielle Eisprogramme zur Produktion von verkaufsfertigem oder lagerfähigem Eis; Restlaufanzeige; automatische Abtauung während der Konservierungsphase; Fühlertemperaturanzeige; akustischer Alarm nach Beendigung des Kühlvorganges oder bei Fehlermeldung z.B. Stromausfall, zu hohe bzw. zu niedrige Zellentemperatur; Überstromauslöser; HACCP Memory-Aufzeichnung der letzten 99 Betriebsvorgänge welche über die RS-485 Schnittstelle ausgelesen werden können. 

Füße:
Höhenverstellbare Füße (150 mm -15/+80) aus CNS.

Serienzubehör:
1 Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten
1 Hordengestell 20 x GN 1/1, herausnehmbar

Hersteller:	NordCap
Typ:	SF 50-CW-2

Sonderzubehör:
Satz (2 Stück) Edelstahlroste
Tragrost 600 x 400 mm, weiß
HACCP-Protokolldrucker, Basisversion
Rollenbasis für Schienengestell
Hordengestell 20 x GN 1/1, herausnehmbar
Gitterost GN 1/1
Hordenwagen-Untergestell
HACCP-Schnittstellenkit für PC