Saladette

Außenmaße:
Breite:	955 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	845 mm

Innenmaße:
Breite:	870 mm
Tiefe:	550 mm
Höhe:	520 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1120 mm
Bruttoinhalt:	250 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	50 bis 70 %
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	120 g
Anschlusswert:	270 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	224 W
Wärmeabgabe:	313,6 W
Energieverbrauch:	3,6 kWh/ 24h

Saladette in 2-türiger Ausführung; steckerfertig; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach DIN-, VDE- und CE gerechten Bestimmungen; Sichtseiten matt geschliffen; eingeschäumter Verdampfer; Ausschnitt in der Abdeckung mit Bestückungsmöglichkeiten nach GN 1/1, bzw. deren Unterteilungen, 9 serienmäßige Verbindungsstege für die Ausschnittunterteilung;; ineinander schiebbare Abdeckung aus Chromstahl; bedienungsseitig lebensmittelechtes Schneidbrett, Innenraum nach HACCP-Norm gefertigt mit tiefgezogenem Boden, fugenfrei mit Rückhaltestufe und einem ½" Reinigungsabfluss; servicefreundliche Tauwasser-Ablaufrinne oberhalb des Bodens in die Rückwand integriert; je Türabteil 1 leicht zu reinigende Stellage mit 4 kippsicheren Auflageschienen.

Isolierung:
Isolierung aus bis zu 50 mm starkem und energiesparenden Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW –frei.

Türen:
Selbstschließende und nicht überstehende Türen (ab 95°-Stellung offen) mit leicht und ohne Werkzeug wechselbaren Magnetdichtungen; CNS-Griffleisten.

Maschinenfach:
Maschinenfach im Unterbau; Kälteaggregat servicefreundlich zu Wartungszwecken herausziehbar.

Steuerung:
Elektronische Schalttafel mit Digitalthermometer und beleuchtetem Ein- und Ausschalter; kompatibel zur RS 485 Schnittstelle; automatische Heißgasabtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung.

Füße: 4 Stellfüße.

Serienzubehör:
 9 Verbindungsstege zum Einhängen von GN-Behältern lt. Bestückungsvorschlag
 je Türabteil 1 Stellage mit 4 kippsicheren Aufl 

ageschienen

Hersteller:	NordCap
Typ:	SM 102

Sonderzubehör:
Tragrost GN 1/1, grau
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse
RS 485 - Schnittstellen-Kit "IR33"