Umluft-Fischkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	703 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	1755 mm

Innenmaße:
Breite:	610 mm
Tiefe:	435 mm
Höhe:	1450 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1310 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	-6 bis +6 °C
rel. Luftfeuchte:	85 %
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	200 g
Anschlusswert:	350 W / 230 V
Energieverbrauch:	7,70 kWh/ 24h

<FONT size=2>
Umluft-Fischkühlschrank mit 1 Volltür; Außenverkleidung Chromstahl; Innenbehälter aus tiefgezogenem weißen Polysterol; integrierter Bodenablauf für bauseitigen Anschluss; geeignet füe Euronorm 600 x 400 mm; serienmäßig mit 4 Fischschubkästen aus weißen Polycarbonat ausgestattet.
Isolierung:
45 mm starke FCKW- und FKW- freie Energiesparisolierung.
Tür:
Tür rechts angeschlagen, mit Magnetdichtung, ergonomischer Griffmulde und Schloss; Türanschlag rechts; wechselbar, 90° Türöffnung für einfache Behälterentnahme.
Steuerung:
Elektronische Steuerung in 0,5°C Schritten; mit inegrierter HACCP – Kontrollfunktion und Servicealarm, elektrische Abtauung.
Füße:
4 höhenverstellbare Stellfüße (150/200 mm)</FONT>

Serienzubehör:
4 Fischschubkasten 600 x 400 x 235 mm, 40 l

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 400 FISCH

Sonderzubehör:
Fischschubkasten 600 x 400 x 235 mm, 40 l
Drucker für HACCP-Basisversion
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag