Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	703 mm
Tiefe:	619 mm
Höhe:	1755 mm

Innenmaße:
Breite:	610 mm
Tiefe:	435 mm
Höhe:	1450 mm

bei geöffn. Tür:	1283 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	-10 bis -20 °C
Kältemittel:	R 134 a
Kältemittel-
Füllmenge:	230 g
Anschlusswert:	400 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -23,3 °C:	257 W
Wärmeabgabe:	359,8 W
Energieverbrauch:	4,4 kWh

Gewerbetiefkühlschrank mit stiller Kühlung und einer Volltür; gefertigt nach ISO 9001, CE ge-prüft; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech, innen aus schlag-festem Kunststoff; 4 fest montierte Verdampfer-roste. 

Isolierung:
Isolierung 45 mm FCKW- und FKW-freie Isolierung aus Cyclopentan-Hartschaum.

Tür:
Abschließbare Tür mit ergonomischer Griffmulde; Türanschlag werksseitig rechts, wechselbar.

Maschinenfach:
Steckerfertiges Kältesystem mit Thermostat; manu-elle Abtauung.

Füße: 
Höhenverstellbare Füße (150/ 200mm).

Hersteller:	NordCap
Typ:	TK 485

Sonderzubehör:
Tragrost 600 x 400 mm, weiß