Regalsystem in L-Form für die freistehende Aufstellung nach dem Baukastenprinzip; Aluminium eloxiert; Feldlast: 900 kg, Fachlast, 100-150 kg je nach Achslänge bei gleichmäßig verteilter Last; TÜV-GS geprüft; Regalständer aus Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5mm mit Ausstanzungen im Raster von 150 mm zur Aufnahme der Böden bzw. Rostauflagen. Zur Versteifung der Regalständer sind bei 1800 mm Höhe 3 Querverbindungen aus blau eloxiertem Aluminiumprofil 40 x 6 mm eingepresst. Stellfüße 30 mm, verstellbar. Stellfüße und Abschlusskappen aus blauem Kunststoff. 3 Regalböden aus 1,2 mm starkem Aluminiumblech allseitig abgekantet. Die Längsseiten mit Umfalzung und die Kopfseiten mit rechtwinkliger Abkantung nach innen. Je nach Bordlänge sind die Böden an der Unterseite mit einem zusätzlichen Aluminiumprofil verstärkt.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ALU-Regal für Zellen NC07