Profi Bierbar

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	513 mm
Tiefe:	441 mm
Höhe:	702 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1153 mm
Bruttoinhalt:	180 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R 600 a
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	120 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	243 W
Wärmeabgabe:	340,2 W
Energieverbrauch:	0,9 kWh/ 24h

Pro? -Bierbar in verwendungsfertiger Ausführung mit stiller Kühlung und Volltür; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig; Edelstahl Bodenplatte und Fassrammschutz; Bierdruckanlage mit CO²-Flasche, Halter, Druckminderer, Manometer, Sicherheitsventil und KEG-Flachzapfkopf; FKW- und FCKW-freie Isolierung; Tür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss, Türanschlag wechselbar; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung; schnitt- und kratzfeste Arbeits?äche mit einleitiger Zapfsäule und Tropfschale; 2 Stellfüße (+25 mm) vorn. Das Modell kann problemlos ein 50 l Normal- oder KEG Fass aufnehmen.

Isolierung:
FKW- und FCKW -freie Isolierung.

Tür:
Tür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss , Türanschlag wechselbar.

Steuerung:
Mechanischer Thermostat im Innenraum; digitale Temperaturanzeige über Display in an der Tür; automatische Abtauung mit Tauwasserverduns-tung.

Füße: 2 Stellfüße (+25 mm) vorn.

Hersteller:	NordCap
Typ:	FKZ 1800

Sonderzubehör:
Dekorrahmen, Alu, naturfarben

Dekorrahmen, weiß