Bierbar

Außenmaße:
Breite:	602 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	513 mm
Tiefe:	433 mm
Höhe:	702 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1153 mm
Bruttoinhalt:	180 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R 600 a
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	120 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	243 W
Wärmeabgabe:	340,2 W
Energieverbrauch:	0,9 kWh/ 24h

Universal-Fasskühlschrank mit Volltür und stiller Kühlung; unterbaufähig durch abnehmbare Arbeits-platte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest weiß pulverbeschichtetem Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, fruchtsäurebeständig ohne Schmutzfugen; Rippen für Rosteinschub in der Innenwand im Abstand von 30 mm (Tragroste nicht im Lieferumfang enthalten.); Serienausstattung mit Bodenrost; schnitt- und kratzfeste Arbeitsplatte.

Isolierung:
FKW- und FCKW -freie Isolierung.

Tür:
Tür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss , Türanschlag wechselbar.

Steuerung:
Mechanischer Thermostat im Innenraum; digitale Temperaturanzeige über Display an der Tür; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung.

Füße: 2 Stellfüße (+25 mm) vorn.

Hersteller:	NordCap
Typ:	FKU 180 - Spezial

Sonderzubehör:
Tragrost 544 x 416 mm, weiß
Dekorrahmen, Alu, naturfarben
Dekorrahmen, weiß