Backwarenkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	752 mm
Tiefe:	710 mm
Höhe:	1510 mm

Innenmaße:
Breite:	613 mm
Tiefe:	507 mm
Höhe:	1312 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1425 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +15 °C
Kältemittel:	R 600 a
Anschlusswert:	150 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,15 kWh/ 24h

Backwaren-Kühlschrank mit Umluftkühlung und 1 Volltür; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen; 10 Paar verstellbare CNS-Auflageschienen für den Rosteinschub (Euronorm 600 x 400 mm)

Isolierung:
FKW- und FCKW-freie Isolierung.

Tür:
Tür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar.

Steuerung:
Stufenlos einstellbare Innentemperatur über mechanischen Thermostat; digitale Temperaturanzeige über Display, beides integriert in die Frontblende; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung. 

Füße:
4 Stellfüße (+25 mm).

Serienzubehör:
10 Auflageschiene links
10 Auflageschiene rechts

Hersteller:	NordCap
Typ:	BKV 400

Sonderzubehör:
Auflageschiene rechts
Auflageschiene links