Backwarentiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	752 mm
Tiefe:	710 mm
Höhe:	1515 mm

Innenmaße:
Breite:	613 mm
Tiefe:	530 mm
Höhe:	1312 mm

Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	-9 bis -26 °C
Kältemittel:	R 600 a
Anschlusswert:	200 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,5 kWh/ 24h

Backwaren-Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung und Volltür; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen; 3 Paar verstellbare CNS-Auflageschienen für den Rosteinschub von Euronorm 600 x 400 mm Behältern oder Blechen und 4 fest verbaute Verdampferplatten, bis zu 40 kg belastbar; FKW- und FCKW-freie Isolierung; Tür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar; stufenlos einstellbare Innentemperatur über Thermostat außen integriert in der Tischplatte; digitale Temperaturanzeige über Display in der Frontblende; manuelle Abtauung; schnitt- und kratzfeste Arbeitsfläche, 2 Stellfüße (+25 mm).

Euronorm Bleche oder Gastronorm-Behälter gehören nicht zum Lieferumfang.

Serienzubehör:
6 Auflageschiene rechts
6 Auflageschiene links

Hersteller:	NordCap
Typ:	BKV 400-TK

Sonderzubehör:
Auflageschiene rechts
Auflageschiene links