Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	602 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	513 mm
Tiefe:	433 mm
Höhe:	702 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1153 mm
Bruttoinhalt:	180 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R 600 a
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	120 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	243 W
Wärmeabgabe:	340,2 W
Energieverbrauch:	0,9 kWh/ 24h

Universal-Fasskühlschrank mit Volltür und stiller Kühlung; unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig; Rippen für Rosteinschub im Abstand von 30 mm (Lieferumfang ohne Tragroste); Serienausstattung mit Edelstahl-Bodenplatte, z.B. zur Aufnahme von einem 50 l Normal- oder KEG –Fass; schnitt- und kratzfeste Arbeitsfläche.

Isolierung:
FKW- und FCKW -freie Isolierung.

Tür:
Tür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss; Türanschlag wechselbar.

Steuerung:
Mechanischer Thermostat im Innenraum; digitale Temperaturanzeige über Display in der Tür; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung.

Füße: 2 Stellfüße (+25 mm) vorn.

Serienzubehör:
1 Edelstahlboden

Hersteller:	NordCap
Typ:	FKU 180 F1/ W

Sonderzubehör:
Tragrost 544 x 416 mm, weiß
Dekorrahmen, Alu, naturfarben
Dekorrahmen, weiß