Universal-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	513 mm
Tiefe:	441 mm
Höhe:	702 mm

bei geöffn. Tür:	1170 mm
Bruttoinhalt:	180 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R 600 a
Kältemittel-
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	120 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	243 W
Wärmeabgabe:	340,2 W
Energieverbrauch:	1,10 kWh

Universal-Gewerbekühlschrank mit Umluftküh-lung und Chromstahl-Volltür; unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung; Chromstahlgehäuse; tiefgezo-gener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutz-fugen, fruchtsäurebeständig; Rippen für Rostein-schub im Abstand von 30 mm; Serienausstattung mit 3 Tragrosten und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert. ; schnitt- und kratzfeste Chromstahl-Arbeitsfläche; mit schwarzer Schutzummantelung.

Isolierung:
FKW- und FCKW - freie Isolierung.

Tür:
Volltür komplett in Edelstahl verklei-det, wechselbare Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss, Türanschlag wechselbar.

Steuerung:
Stufenlos einstellbare Innentemperatur über me-chanischen Thermostat im Innenraum; digitale Tem-peraturanzeige über Display an der Tür; automati-sche Abtauung mit Tauwasserverdunstung.

Füße:
2 Stellfüße (+25 mm) vorn.

Serienzubehör:
3 Tragrost 544 x 416 mm, weiß
1 Bodenrost, verzinkt und transparent schutzlackiert

Hersteller:	NordCap
Typ:	UKU 186 CHR

Sonderzubehör:
Tragrost 544 x 416 mm, weiß
Verbindungsrahmen für übereinander stehende Kombination
Edelstahlboden
Fass-Rammschutz