Weinklimaschrank

Außenmaße:
Breite:	597 mm
Tiefe:	572 mm
Höhe:	817 mm

Innenmaße:
Breite:	510 mm
Tiefe:	435 mm
Höhe:	640 mm

Bruttoinhalt:	144 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +20 °C
Kältemittel:	R 600 a
Energieverbrauch:	0,5 kWh

Weinklimaschrank der GrandCru-Reihe, Edelstahlversion;&nbsp;Glastürversion mit UV-Schutz und doppelt getönter Isolierverglasung, ausgestattet mit elegantem Stangengriff, Schloss, Kindersicherung und Türalarm; Türanschlag rechts, wechselbar; hochwertiges&nbsp;SwingLine-Design mit Edelstahl-Außenverkleidung&nbsp;; Innenausstattung mit 3 vibrationsfreien und ausziehbaren&nbsp;Flaschenborden aus naturbelassenem Holz;&nbsp;Bodenablage mit Vertiefungen&nbsp;zur Flaschenlagerung; Rückwandverdampfer im Edelstahldesign abgedeckt;&nbsp;separat schaltbare&nbsp;Innenbeleuchtung; schwingungsfrei gelagerte&nbsp;Kompressoren und Ventilatoren; Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter; elektronische Steuerung mit&nbsp;1 einstellbarem Temperaturbereich;&nbsp;digitale Temperaturanzeige von außen einsehbar; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; 2 Griffmulden an der Geräterückseite als Transporthilfe; Stellfüße vorn.

Hersteller:	NordCap
Typ:	WKUes 1753