Weintemperierschrank

Außenmaße:
Breite:	660 mm
Tiefe:	671 mm
Höhe:	1644 mm

Innenmaße:
Breite:	513 mm
Tiefe:	489 mm
Höhe:	1465 mm

bei geöffn. Tür:	1284 mm
Bruttoinhalt:	401 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +18 °C
Kältemittel:	R 600 a
Energieverbrauch:	0,6 kWh

Weintemperierschrank der GrandCru-Reihe, Version Tinto;Volltür mit elegantem Stangengriff, Schloss, Kindersicherung und Türalarm; Türanschlag rechts, wechselbar; hochwertiges&nbsp;SwingLine-Design mit Außenverkleidung&nbsp;im Farton Tinto; Innenausstattung mit vibrationsfreien und höhenverstellbaren Flaschenborden aus naturbelassenem Holz;&nbsp;Bodenablage mit Vertiefungen&nbsp;zur Flaschenlagerung; Rückwandverdampfer im Edelstahl-Traubendesign abgedeckt;&nbsp; schwingungsfrei gelagerte&nbsp;Kompressoren  ; Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter; Luftfeuchtigkeitsregelung über Lavagestein; elektronische Steuerung mit 2 einstellbaren Temperaturbereichen für bis zu 6 Temperaturzonen;&nbsp;digitale Temperaturanzeige von außen einsehbar; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; 2 Griffmulden an der Geräterückseite als Transporthilfe; Stellfüße vorn.

Hersteller:	NordCap
Typ:	WT 4176

Sonderzubehör:
Aktivkohlefilter
Lavagestein
Holzklappbord (zusätzliches)
Holzauszugsbord