Rückstellprobenschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	631 mm
Höhe:	1250 mm

Innenmaße:
Breite:	418,5 mm
Tiefe:	412 mm
Höhe:	993 mm

Bruttoinhalt:	190 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	-18 bis -28 °C
Kältemittel:	R 600 a
Füllmenge:	60 g
Anschlusswert:	90 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -23 °C:	103 W
Wärmeabgabe:	144,2 W
Energieverbrauch:	0,86 kWh/ 24h

Tiefkühlschrank mit Rückstellprobeneinrichtung, stiller Kühlung und Volltür; steckerfertig; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen; Innengestell mit 8 Edelstahlsystemblechen und je 25 Probendosen (0,125 Ltr.); Tauwasserablauf; einschubfähig durch Frontbelüftung.

Isolierung:
FKW- und FCKW-freie Isolierung.

Tür:
Volltür mit Bügelgriff; Türanschlag wechselbar; wechselbare Magnetdichtung.

Steuerung:
Elektronische Steuerung der Gefriertemperatur; akustischer Alarm.

Füße
2 Stellfüße (+25 mm) vorn. 

Serienzubehör:
8 Wechselblech für 20 Probendosen
160 Probendose, 0,125 Ltr, Ø 60 mm
1 Schildersatz mit Wochentagen, komplett

Hersteller:	NordCap
Typ:	RGS 208

Sonderzubehör:
Wechselblech für 20 Probendosen
Probendose, 0,125 Ltr, Ø 60 mm
Schildersatz mit Wochentagen, komplett