Tiefkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	720 mm
Tiefe:	730 mm
Höhe:	860 mm

Innenmaße:
Breite:	606 mm
Tiefe:	536 mm
Höhe:	700 mm

Bruttoinhalt:	215 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -28 °C
Kältemittel:	R 134 a
Kältemittel-
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	94 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	68 W
Wärmeabgabe:	95,2 W
Energieverbrauch:	1,10 kWh

Steckerfertige Gewerbe-Tiefkühltruhemit einem in CNS verkleidetem geschäumtem Klappdeckel; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Alublech; 60 mm Energiespar-Isolierung, FKW- und FCKW-frei; Klappdeckel mit Schloss im Handgriff, Innenthermometer sichtbar an der Frontseite montiert; abnehmbare Trennwand; übersichtliche Bedienungsschalter; stufenlos regelbares Thermostat verdeckt vor ungewolltem Zugriff im Maschinenfach montiert.

Serienzubehör:
1 Schlosssatz für Serie CAL/CABC/CSG
1 Beleuchtung

Hersteller:	NordCap
Typ:	EL 22 CNS

Sonderzubehör:
Korb für EL 22 bis 61, 515 x 280 mm
Rollensatz, 4 Stück
Korb für EL 71, 565 x 278 mm