Tiefkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	724 mm
Tiefe:	654 mm
Höhe:	916 mm

Innenmaße:
Breite:	606 mm
Tiefe:	536 mm
Höhe:	750 mm

Bruttoinhalt:	217 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	-14 bis -25 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	94 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	162 W
Wärmeabgabe:	226,8 W
Energieverbrauch:	3,04 kWh/ 24h

Steckerfertige Gewerbe-Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel und hochwertigem Aluminiumrahmen; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Alublech; 60 mm Energiespar-Isolierung, FKW- und FCKW-frei; Schlossaufnahme vorbereitet; stufenlos regelbares Thermostat verdeckt vor ungewolltem Zugriff montiert; Tauwasserablauf; 4 Lenkrollen im Beipack.

Hersteller:	NordCap
Typ:	CSG 22

Sonderzubehör:
Korb für CAL/CSG 22 bis 61, 563 x 278 mm
Schlosssatz
Trenngitter für Korb 442997