Tiefkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	1054 mm
Tiefe:	654 mm
Höhe:	916 mm

Innenmaße:
Breite:	936 mm
Tiefe:	536 mm
Höhe:	726 mm

Bruttoinhalt:	349 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	-14 bis -25 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	225 g
Anschlusswert:	136 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	303 W
Wärmeabgabe:	424,2 W
Energieverbrauch:	4,15 kWh/ 24h

Steckerfertige Gewerbe-Tiefkühltruhe mit geschäumten Schiebedeckel und hochwertigen Aluminiumrahmen; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Alublech; 60 mm Energiespar-Isolierung, FKW- und FCKW-frei; Glasschiebedeckel mit Vorbereitung für optional verfügbares Schloss ausgestattet; stufenlos regelbares Thermostat verdeckt vor ungewolltem Zugriff montiert; Tauwasserablauf; 4 Lenkrollen im Beipack.

Serienzubehör:
1 Rollensatz (4 Stück)

Hersteller:	NordCap
Typ:	CAL 35

Sonderzubehör:
Korb für CAL/CSG 22 bis 61, 563 x 278 mm
Trenngitter für Korb 442997