Flaschenkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	660 mm
Tiefe:	650 mm
Höhe:	918 mm

Innenmaße:
Breite:	540 mm
Tiefe:	536 mm
Höhe:	500 mm

Bruttoinhalt:	105 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +12 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	130 g
Anschlusswert:	71 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	150 W
Wärmeabgabe:	210 W
Energieverbrauch:	2,1 kWh/ 24h

Kühl-Impuls-Verkaufstruhe in 45°-Eckausführung, steckerfertig, mit schräg gewölbtem, rahmenlosen Glasschiebedeckel; blau abgesetzter Kunststoffrahmen; vorbereitet für optional lieferbares Schloss; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest weiß pulverbeschichtetem Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Alublech.
Durch werksseitig beigelegte Verbindungsstücke lässt sich die Truhe problemlos mit der Serie CBX zu Verkaufsinseln verbinden.

Isolierung:
60 mm Energiespar-Isolierung.

Steuerung:
Thermostat, stufenlos regelbar.

Füße:
4 Lenkrollen im Beipack.

Hersteller:	NordCap
Typ:	CBX-DELTA 90°

Sonderzubehör:
Trenngitter mit 6fach Unterteilung
Digitalthermometer