Flaschenkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	1304 mm
Tiefe:	654 mm
Höhe:	840 mm

Innenmaße:
Breite:	1186 mm
Tiefe:	536 mm
Höhe:	750 mm

Höhe mit Rollen:	916 mm
Bruttoinhalt:	450 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +12 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	245 g
Anschlusswert:	136 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	200 W
Wärmeabgabe:	280 W
Energieverbrauch:	4,86 kWh/ 24h

Flaschenkühltruhe mit geschäumtem Schiebedeckel, steckerfertig; hochwertiger Aluminiumrahmen; Fassungsvermögen bis zu 4 Körben 563 x 278 mm (siehe Sonderzubehör); Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest weiß pulverbeschichtetem Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Alublech; geschäumter Schiebedeckel, vorbereitet für optional lieferbares Schloss; Tauwasserablauf; 

Isolierung:
60 mm Energiespar-Isolierung, FKW- und FCKW-frei.

Steuerung:
Thermostat, stufenlos regelbar, verdeckt vor ungewolltem Zugriff montiert.

Füße:
4 Lenkrollen im Beipack.

Serienzubehör:
1 Rollensatz (4 Stück)

Serienzubehör:
1 Rollensatz (4 Stück)

Hersteller:	NordCap
Typ:	CABC 45

Sonderzubehör:
Korb für CAL/CSG 22 bis 61, 563 x 278 mm
Trenngitter für Korb 442997
Schlosssatz