Tiefkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	720 mm
Tiefe:	730 mm
Höhe:	860 mm

Innenmaße:
Breite:	606 mm
Tiefe:	536 mm
Höhe:	700 mm

Bruttoinhalt:	215 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -28 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	94 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	68 W
Wärmeabgabe:	95,2 W
Energieverbrauch:	1,10 kWh/ 24h

Steckerfertige Gewerbe-Tiefkühltruhe mit geschäumtem Klappdeckel; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Alublech; 60 mm Energiespar-Isolierung, FKW- und FCKW-frei; Klappdeckel mit Schloss im Handgriff, Innenthermometer sichtbar an der Frontseite montiert; abnehmbare Trennwand; übersichtliche Bedienungsschalter; stufenlos regelbares Thermostat verdeckt vor ungewolltem Zugriff im Maschinenfach montiert.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EL 22-NC

Sonderzubehör:
Korb für EL 22 bis 61, 515 x 280 mm
Rollensatz (4 Stück)
Trenngitter für Korb 442997