Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1250 mm
Tiefe:	615-670 mm
Höhe:	2015-2310 mm

Ausstellfläche:	1,88 m2
Bruttoinhalt:	455 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Kältemittel-
Füllmenge:	780 g
Anschlusswert:	890 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1370 W
Wärmeabgabe:	1918 W
Energieverbrauch:	14,7 kWh

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung; werksseitig kanalisierbar; Seitenteile mit Glaseinsatz; Außen- und Innenverkleidung aus weiß lackiertem Stahlblech mit Kunststoffprofilen; serienmäßig inkl. 4 Regalauslagen, 300 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Preisschiene je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 385 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar; elektronische Steuerung; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, optional elektrische Tauwasserverdunstung. Kundenindividuelle Farben und Ausstattungen auf Anfrage möglich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ALASKA 120 SLIM 

Sonderzubehör:
Sonderfarbe M 360 SJ
Sonderfarbe M 300 SJ
Sonderfarbe M 240 SJ
Sonderfarbe M 180 SJ
Sonderfarbe M 150 SJ
Sonderfarbe M 120 SJ
Sonderfarbe M 100 SJ
Sonderfarbe M 65 SJ
Glastüren für rückseitig beschickbare Regale M 360 SJ
Glastüren für rückseitig beschickbare Regale M 300 SJ
Glastüren für rückseitig beschickbare Regale M 240 SJ
Glastüren für rückseitig beschickbare Regale M 180 SJ
Glastüren für rückseitig beschickbare Regale M 150 SJ
Glastüren für rückseitig beschickbare Regale M 120 SJ
Glastüren für rückseitig beschickbare Regale M 100 SJ
Volltüren für rückseitig beschickbare Regale M 360 SJ
Volltüren für rückseitig beschickbare Regale M 300 SJ
Volltüren für rückseitig beschickbare Regale M 240 SJ
Volltüren für rückseitig beschickbare Regale M 180 SJ
Volltüren für rückseitig beschickbare Regale M 150 SJ
Volltüren für rückseitig beschickbare Regale M 120 SJ
Volltüren für rückseitig beschickbare Regale M 100 SJ
abschließbare Jalousie M 360 SJ
abschließbare Jalousie M 300 SJ
abschließbare Jalousie M 240 SJ
abschließbare Jalousie M 180 SJ
abschließbare Jalousie M 150 SJ
abschließbare Jalousie M 120 SJ
abschließbare Jalousie M 100 SJ
abschließbare Jalousie M 65 SJ
zusätzl. Beleuchtung für jede Etage M 150 SJ
zusätzl. Beleuchtung für jede Etage M 120 SJ
zusätzl. Beleuchtung für jede Etage M 100 SJ
zusätzl. Beleuchtung für jede Etage M 65 SJ
elektr.Verdunsterschale M 180 SJ
elektr.Verdunsterschale M 150 SJ
elektr.Verdunsterschale M 120 SJ
elektr.Verdunsterschale M 100 SJ
Beleuchtung für obere Frontblende M 180 SJ
Beleuchtung für obere Frontblende M 150 SJ
Beleuchtung für obere Frontblende M 120 SJ
Beleuchtung für obere Frontblende M 100 SJ
Beleuchtung für obere Frontblende M 65 SJ
Nachtrollo M 180 SJ
Nachtrollo M 150 SJ
Nachtrollo M 120 SJ
Nachtrollo M 100 SJ
Nachtrollo M 65 SJ

abschließbare Jalousie 100 SLIM, motorisiert
abschließbare Jalousie 120 und 240 (2) SLIM, motorisiert
abschließbare Jalousie 150 und 300 (2) SLIM, motorisiert
Sonderfarbe Serie SLIM innen
Laminatverkleidung Serie SLIM aussen
Spiegel Obst & Gemüse 65 SLIM
Spiegel Obst & Gemüse 100 SLIM
Spiegel Obst & Gemüse 150 und 300 (2) SLIM
Schloss zu hinteren Türen
Flaschenrutschen 100 SLIM
Flaschenrutschen 120 SLIM
Flaschenrutschen 150 bis 360 SLIM
Tablettrutsche 100 und 180 SLIM
Tablettrutsche 120 und 240 SLIM
Tablettrutsche 150 und 300 SLIM
abschließbare Jalousie 180 und 360 (2) SLIM, motorisiert
Panoramaseiteiteile (2) anstatt Serie mit Glaseinsatz