Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1250 mm
Tiefe:	645 mm
Höhe:	2015 mm

Ausstellfläche:	1,86 m²
Bruttoinhalt:	455 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	780 g
Anschlusswert:	1370 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	890 W
Wärmeabgabe:	1246 W
Energieverbrauch:	14,7 kWh/ 24h

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung; werksseitig kanalisierbar; Seitenteile mit Glaseinsatz; Außen- und Innenverkleidung aus CNS; serienmäßig inkl. 4 CNS-Regalauslagen, 300 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Preisschiene je Regalauslage; 1 CNS-Bodenauslage, 385 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar; elektronische Steuerung; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, optional elektrische Tauwasserverdunstung. Kundenindividuelle Farben und Ausstattungen auf Anfrage möglich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ALASKA 120 SLIM-CNS

Sonderzubehör:
Nachtrollo M 120 SJ
Motorisiertes Nachtrollo für Modell 120
Abschließbare Jalousie in CNS Farbe für Modell 120
Panoramaseitenteil Tiefe 615 mm für Serie ALASKA / CLIPPER VB
Plexiglas-Frontscheibe (1) pro Etagenboden für Modell 120
Glasfrontscheibe (1) pro Etagenboden für Modell 120
Flaschenrutschen Modell 120
Flaschenrutschen Modell 120 SLIM
Tablettrutsche 120
elektronische Steuerung +3°C/+5°C
Spiegel für Obst & Gemüse Version, Modell 120 SLIM
Beleuchtung obere Frontblende M 120 SJ
Beleuchtung "Natura" pro Auslageboden für Modell 120
elektrische Tauwasserverdunstung
Kit LED Beleuchtung (Tablare + Dach) Für Modell 120 ALASKA / CLIPPER VB
Selbstschließende Thermoscheiben Modell 120 ALASKA / CLIPPER VB