Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	665 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	2015 mm

Ausstellfläche:	1,28 m²
Bruttoinhalt:	307 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	550 g
Anschlusswert:	980 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	680 W
Wärmeabgabe:	952 W
Energieverbrauch:	10,7 kWh/ 24h

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung; werksseitig kanalisierbar; Seitenteile mit Glaseinsatz; Außen- und Innenverkleidung aus CNS; serienmäßig inkl. 4 Regalauslagen, 400 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Preisschiene je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 540 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar; elektronische Steuerung; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, optional elektrische Tauwasserverdunstung. Kundenindividuelle Farben und Ausstattungen auf Anfrage möglich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ALASKA 65-800

Sonderzubehör:
Nachtrollo M 65 SJ
Panoramaseitenteil Tiefe 770 mm für Serie ALASKA / CLIPPER VB
Kit LED Beleuchtung (Tablare + Dach) Für Modell 65 ALASKA / CLIPPER VB
Plexiglas-Frontscheibe (1) pro Etagenboden für Modell 065
Glasfrontscheibe (1) pro Etagenboden für Modell 065
elektronische Steuerung +3°C/+5°C
Spiegel für Obst & Gemüse Version, Modell 65 SLIM
Beleuchtung obere Frontblende M 65 SJ
Beleuchtung "Natura" pro Auslageboden für Modell 65
elektrische Tauwasserverdunstung