Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1510 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	2015 mm

Ausstellfläche:	3,09 m²
Bruttoinhalt:	740 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	930 g
Anschlusswert:	1410 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1250 W
Wärmeabgabe:	1750 W
Energieverbrauch:	17,3 kWh/ 24h

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung; werksseitig kanalisierbar; Seitenteile mit Glaseinsatz; Außen- und Innenverkleidung aus CNS; serienmäßig inkl. 4 Regalauslagen, 400 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Preisschiene je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 540 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar; elektronische Steuerung; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, optional elektrische Tauwasserverdunstung. Kundenindividuelle Farben und Ausstattungen auf Anfrage möglich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ALASKA 150-800

Sonderzubehör:
Nachtrollo M 150 SJ
Motorisiertes Nachtrollo für Modell 150
Abschließbare Jalousie in CNS Farbe für Modell 150 ALASKA
Panoramaseitenteil Tiefe 770 mm für Serie ALASKA / CLIPPER VB
Plexiglas-Frontscheibe (1) pro Etagenboden für Modell 150
Kit LED Beleuchtung (Tablare + Dach) Für Modell 150 ALASKA / CLIPPER VB
Selbstschließende Thermoscheiben Modell 150-880 ALASKA
Glasfrontscheibe (1) pro Etagenboden für Modell 150
Flaschenrutschen Modell 150
Tablettrutsche 150
elektronische Steuerung +3°C/+5°C
Spiegel für Obst & Gemüse Version, Modell 150 SLIM
Beleuchtung obere Frontblende M 150 SJ
Beleuchtung "Natura" pro Auslageboden für Modell 150
elektrische Tauwasserverdunstung