Gemeinschaftskühlschrank

Außenmaße:
Breite:	602 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	513 mm
Tiefe:	433 mm
Höhe:	734 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1170 mm
Bruttoinhalt:	180 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +12 °C
Kältemittel:	R 600 a
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	120 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	243 W
Wärmeabgabe:	340,2 W
Energieverbrauch:	0,9 kWh/ 24h

Gemeinschaftskühlschrank mit 6 Schließfächern; stille Kühlung; Außenverkleidung weiß, aus schlag- und stoßfestem pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig; stabiles und hygienisch einwandfrei zu reinigendes Fachinnengestell aus CNS, DIN 1.4301, sichtbare Seiten matt geschliffen; Innenböden mit umlaufender Hochkantung; unterbaufähig durch abnehmbare schnitt- und kratzfeste Arbeitsplatte, (Unterbau Höhe 820 mm).

Isolierung:
FKW- und FCKW-freie Isolierung.

Tür:
Volltür mit wechselbarer Magnetdichtung und aufgesetztem Griff, Türanschlag wechselbar; je Fachtür ein unterschiedliches Schloss mit je 2 Schlüsseln.

Steuerung:
Innentemperatur stufenlos einstellbar über mechanischen Thermostat; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung.

Füße:
2 Stellfüße (+25 mm) vorn.

Hersteller:	NordCap
Typ:	182-6 F U multipolar

Sonderzubehör:
Tür-Dekorrahmen, CNS, für multipolar Serie 182
Hauptschlüssel für multipolar Serie
Linksanschlag, werksseitiger Umbau