Gemeinschaftskühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	602 mm
Höhe:	1590 mm

Innenmaße:
Breite:	540 mm
Tiefe:	433 mm
Höhe:	1418 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1170 mm
Bruttoinhalt:	360 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +12 °C
Kältemittel:	R 600 a
Füllmenge:	170 g
Anschlusswert:	150 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	282 W
Wärmeabgabe:	394,8 W
Energieverbrauch:	1,1 kWh/ 24h

Gemeinschaftskühlschrank mit 8 Schließfächern; stille Kühlung; Außenverkleidung weiß, aus schlag- und stoßfestem pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig; stabiles und hygienisch einwandfrei zu reinigendes Fachinnengestell aus CNS, DIN 1.4301, sichtbare Seiten matt geschliffen; Innenböden mit umlaufender Hochkantung; schnitt- und kratzfeste schwarze Arbeitsfläche.

Isolierung:
FKW- und FCKW-freie Isolierung.

Tür:
Volltür mit wechselbarer Magnetdichtung und aufgesetztem Griff, Türanschlag wechselbar; je Fachtür ein unterschiedliches Schloss mit je 2 Schlüsseln.

Steuerung:
Innentemperatur stufenlos einstellbar über mechanischen Thermostat; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung.

Füße:
2 Stellfüße (+25 mm) vorn.

Hersteller:	NordCap
Typ:	multipolar 380-8 F

Sonderzubehör:
Tür-Dekorrahmen, CNS, für multipolar Serie 380
Hauptschlüssel für multipolar Serie
Linksanschlag, werksseitiger Umbau