Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	503 mm
Tiefe:	560 mm
Höhe:	775 mm

Innenmaße:
Breite:	410 mm
Tiefe:	415 mm
Höhe:	630 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1000 mm
Bruttoinhalt:	92 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	0 bis +10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	75 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,9 kWh/ 24h

Universal-Gewerbekühlschrank mit stiller Kühlung und gewölbter Thermoglastür im grauen Kunststoffrahmen; graue Arbeitsplatte aus Kunststoff; Außenverkleidung weiß lackiert; robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol; erhabene Rippen für den individuellen Rosteinschub; helle Innenbeleuchtung, separat schaltbar; Serienausstattung mit 3 weißen Tragrosten, B: 410 x T: 353 mm.

Isolierung
45 mm starke FKW- und FCKW-freie Energiespar-Isolierung.

Tür:
 Tür mit leicht wechselbarer Magnetdichtung, Griffmulden und Schloss; Türanschlag wechselbar.

Steuerung:
Über mechanischen Thermostat an der Geräte-Rückseite stufenlos einstellbare Innentemperatur; digitale Temperaturanzeige außen in der Kopfblende; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung.

Füße:
2 justierbare Stellfüße vorn.

Serienzubehör:
3 Tragrost für KU 120 G / KU/UKU 145 G

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 120 G

Sonderzubehör:
Tragrost für KU 120 G / KU/UKU 145 G