Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	1840 mm

Innenmaße:
Breite:	505 mm
Tiefe:	450 mm
Höhe:	1552 mm

Bruttoinhalt:	372 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+1 bis +10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	200 g
Anschlusswert:	295 W / 230 V
Energieverbrauch:	4,0 kWh/ 24h

Universal-Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung; Ausstattung mit 1 Glastür im Aluminiumrahmen; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß; Tür mit wechselbarem Türanschlag und leicht wechselbarer Magnetdichtung, aufgesetzte Griffleiste und Schloss; helle Innenbeleuchtung; robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol; 24 Rippen im Abstand von jeweils 48 mm für den individuellen Rosteinschub; Serienausstattung mit 5 weißen Tragrosten B: 490 x T: 360 mm, jeweils bis zu 55 kg belastbar; 40 mm starke FKW- und FCKW-freie Energiespar-Isolierung; stufenlos einstellbare Innentemperatur über mechanischen Thermostat im Innenraum; Außenthermometer und Betriebsanzeige; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung; 2 justierbare Stellfüße vorn und feststehende 35 mm Rollen hinten.

Serienzubehör:
5 Tragrost für Serie KU 380

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 380 G

Sonderzubehör:
Tragrost für Serie KU 380