Minibar

Außenmaße:
Breite:	400 mm
Tiefe:	452 mm
Höhe:	560 mm

Innenmaße:
Breite:	331 mm
Tiefe:	245 mm
Höhe:	459 mm

Bruttoinhalt:	41 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +12 °C
Anschlusswert:	60 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,90 kWh/ 24h

Minibar mit Absorbertechnik; absolut geräuschloser Betrieb, daher ideal zur Verwendung in Hotelzimmern oder Büros; Standardfarbe schwarz; Ausstattung in abschließbarer Glastürversion (G), wahlweise auch als Volltürversion (V) erhältlich; Türscharnier rechts angeschlagen, wechselbar; magnetischer Türverschluss mit leicht wechselbarer Dichtung; Serienausstattung mit einem verstellbaren Tragrost, grau rilsaniert; mechanisch regelbarer Thermostat mit 6 Kühlstufen; wartungsfreundlicher Betrieb mit automatischer Abtauung; vier justierbare Stellfüße.

Hersteller:	NordCap
Typ:	TM 40-G