Buffet für Fisch

Außenmaße:
Breite:	1420 mm
Tiefe:	630 mm

mit Rollen:	1085 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +6 °C
Kältemittel:	R 404 a
Kältemittel-
Füllmenge:	300 g
Anschlusswert:	430 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	540 W
Wärmeabgabe:	756 W
Energieverbrauch:	8,5 kWh

Steckerfertige Buffet für Fisch mit stiller Kühlung;; Möbelstruktur und Unterbau aus massivem Holz Nussbaum dunkel gebeizt; Edelstahlwanne aus Säurebeständigem Edelstahl AISI 316 mit zusätzlicher Berohrung des Wannenbodens; mit Ablasshahn am Wannenboden zur Entleerung des Tau-/ und Kondenswassers; obere Ablage und Ablage im Unterbau aus Kunststoff; Plexiglas-Hustenschutz stufenlos absenkbar; mit Innenbeleuchtung; die Befestigungsbohrungen für die Tablettrutschen sind schon vorhanden und mit Stopfen verschlossen. 

Isolierung:
PUR – Schaum Isolierung.

Steuerung:
Thermostat und Schalter für die Beleuchtung.

Hinweis:
Der Fisch sollte auf eine 6-8 cm hohe Flockeneisschicht gelegt werden.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EUROPA FRESH FISCH 1420 Nussbaum dunkel

Sonderzubehör:
Sonderlackierung in RAL-Farbton
Halterung um Tablettrutschen abklappbar zu machen, pro Stück
Tablettrutsche E mit kratzfester Kunststoffbeschichtung, 580 x 400 mm
Tablettrutsche D mit kratzfester Kunststoffbeschichtung, 400 x 160 mm
Tablettrutsche C mit kratzfester Kunststoffbeschichtung, 1350 x 160 mm
Tablettrutsche B mit kratzfester Kunststoffbeschichtung, 160 x 160 mm
Tablettrutsche A mit kratzfester Kunststoffbeschichtung, 580 x 160 mm
GN 1/1 - Einlegeboden, gelocht
GN 1/1 - 150