COOL Salatbar/Buffet

Außenmaße:
Breite:	1420 mm
Tiefe:	630 mm

mit Rollen:	1228 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel;:	R 404 a
Anschlusswert:	536 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	540 W
Wärmeabgabe:	756 W
Energieverbrauch:	8,1 kWh

COOL Salatbar/Buffet Extra 2, steckerfertig; stille Kühlung; Korpus und Tablettrutschen aus in heller Kirschbaumfarbe gebeiztem Holz; Beleuchtungsbalken und Unterbaublenden aus lackiertem Stahl; hochwertige Edelstahlwanne mit abgerundeten Ecken, seitlicher Kontaktberohrung, Polyurethan-Hartschaumisolierung und Ablasshahn am Wannenboden; elektronischer Thermostat; Beleuchtung mit Schalter; serienmäßig mit zwei abklappbaren Tablettrutschen mit Aluminium-Streifen an den Längsstreifen (vorgebohrt, nicht montiert, Tiefe bis zu 1010 mm); Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos absenkbar; Ablagefläche im Unterbau; vier verzinkte Lenkrollen, davon zwei feststellbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EXTRA 2

Sonderzubehör:
GN 1/1 - 150
GN 2/3 - 150
GN 1/2 - 150