Speisenausgabe

Außenmaße:
Breite:	1350 mm
Tiefe:	934 mm
Höhe:	1485 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +6 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	290 W / 230 V

Speisenausgabeeinheit BRUNCH 1350 RF/NE; steckerfertig mit stiller Kühlung und ungekühltem Abstellfach im Unterbau; Korpus kirschbaumfarben gebeizt; 3 x GN 1/1 Ausstellfläche mit berohrter Innenwanne aus Edelstahl DIN 1.4301 gefertigt, in einem Stück tiefgezogen; Glasaufbau mit Aluminiumelementen kombiniert, kundenseitig geschlossen; oberere Hartglasablage in einteiliger Ausführung; bedienseitig Arbeitsfläche aus abriebbeständigen und leicht abwaschbaren Material; bedienseitige Klappe aus Plexiglas; für die Kühlwanne elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Ablassventil, automatische Abtauung und Tauwasserschale; separat schaltbare Beleuchtung unter der oberen Ablage; Unterbauschrank mit 2 Schiebetüren aus Polycarbonat; 4 Stellfüße zum justieren.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Brunch RF/NE 1350