Speisenausgabe

Außenmaße:
Breite:	1350 mm
Tiefe:	934 mm
Höhe:	1485 mm

Anschlusswert:	20 W / 230 V

Speisenausgabeeinheit BRUNCH 1350 NE/NE; steckerfertig; neutrale Ausstellfläche in beige und ungekühlte Ablagefläche im Unterbau; Korpus kirschbaumfarben gebeizt; 2-türige Unterbaukühlung, separat steuerbar; Glasaufbau mit Aluminiumelementen kombiniert, kundenseitig geschlossen; oberere Hartglasablage in einteiliger Ausführung; bedienseitig Arbeitsfläche aus abriebbeständigen und leicht abwaschbaren Material; bedienseitige Klappe aus Plexiglas; separat schaltbare Beleuchtung unter der oberen Ablage; 4 Stellfüße zum justieren.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Brunch NE/NE 1350