Speisenausgabe

Außenmaße:
Breite:	1350 mm
Tiefe:	934 mm
Höhe:	600 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +6 °C
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	290 W / 230 V

Auftisch-Speisenausgabeeinheit BRUNCH TOP RF 1350; steckerfertig mit stiller Kühlung; 3 x GN 1/1 Kühlwanne; Korpus kirschbaumfarben gebeizt; Ausstellfläche mit berohrter Innenwanne aus Edelstahl DIN 1.4301 gefertigt, in einem Stück tiefgezogen; Glasaufbau mit Aluminiumelementen kombiniert, kundenseitig geschlossen; oberere Hartglasablage in einteiliger Ausführung, 1 Zwischenetage; bedienseitig Arbeitsfläche aus abriebbeständigen und leicht abwaschbaren Material; bedienseitige Klappe aus Plexiglas; für die Kühlwanne elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Ablassventil, automatische Abtauung und Tauwasserschale; separat schaltbare Beleuchtung unter der oberen Ablage.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Brunch Top RF 1350