Huckepack-Kühlaggregat

Außenmaße:
Breite:	400 mm
Tiefe:	796 mm
Höhe:	714 mm

Kühlvolumen:	6,2 m³

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	0 bis +5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	668 W / 230 V
Kälteleistung bei VT 0 °C:	990 W
Wärmeabgabe:	1386 W

Huckepack Aggregat für den Normaltemperatur-Bereich, mittels Umrüstkit auch als Stopferaggregat verwendbar; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Epoxid-Pulverbeschichtung; Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz; Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt; Kapillarrohreinspritzung; Verdunstungsschale für Tauwasser; 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung und Türkontaktschalter.
Die Geräte entsprechen der Richtlinie 97/23CE (PED).

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; Steuerungen für Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm; Heißgasabtauung.

Hersteller:	NordCap
Typ:	FAM-006

Sonderzubehör:
Umrüstkit von Huckepack auf Stopfer für Form A